Cableado y coexionado de hardware:

ENCODER:

CLK D5 (PD5)

DT D6 (PD6)

SW D7 (PD7)

+5V Y GND

PANTALLA: I2C

SCL D19 (PC5)

SDA D18(PC4)

+5V Y GND